ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ РИДЕРА P17
Релизная версия 6.19.3.58 от 24.05.2024
Файл архива: Upgrader_reader_P17_FW_v6.19.3.58_from_24.05.2024_Limit3kNFC_TokenUnlim_DEFAULT


ИНСТРУКЦИЯ:
	1. Распакуйте архив в отдельную папку самостоятельно!
	2. Если компьютер работает на Windows 10/11, то можно переходить к п.3. Если компьютер работает на Windows 7/8, то необходимо установить драйвер ридера - запустить и установить драйвер из файла dspread_en-driver. На Windows 10/11 так же может появится сообщение безопасности от Windows Smart Screen - нужно нажать "Подробнее" и далее "Разрешить в любом случае". 
	3. Далее необходимо подключить ридер Р17 к компьютеру через USB кабель (желательно из комплекта ридера - из коробки) и запустить программу posloader_v5 из папки (ИЗ АРХИВА НЕ ЗАПУСКАТЬ) и нажать кнопку loader для запуска процесса прошивки ридера.
Программа загрузит прошивку и по окончанию процесса прошивки ридер перезагрузится.

	4. Для последующей перепрошивки дополнительных ридеров Р17 можно не выходить из программы posloader_v5 и действовать по следующему сценарию:
	4.1. Подключаете следующий ридер к компьютеру через USB кабель.
	4.2. Нажимаете кнопку loader.
	4.3. Ждёте, когда прошивка загрузится (зелёная полоса проходит до конца шкалы, занимает около 25 секунд).
	4.4. Ридер перезагружается.
	4.5. Можно отключать текущий ридер и подключать следующий.
	4.6. Перед тем как нажимать кнопку loader нужно дождаться пока подключенный ридер загрузится и включится (занимает около 5 секунд).


ЛИМИТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАРТОЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ:

ТИП ВВОДА:     CHIP (карта         NFC (карта           MirPay и аналоги
               вставляется в       прикладывается к     (cмартфон/часы)
               ридер), ввод PIN    ридеру), без PIN     
VISA:          Любая сумма         до 3 000 руб.        Любая сумма
MasterCard:    Любая сумма         до 3 000 руб.        Любая сумма
МИР:           Любая сумма         до 3 000 руб.        Любая сумма


ИСПРАВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ:
	1. Усилен сигнал NFC.
	2. Исправлено поведение при обработке продленных карт.
	3. Исправлено поведение при USB подключении под OS Windows.